{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["滤芯需求总表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"滤芯需求总表","index":0,"n_rows":80,"n_cols":5,"rows_kept":80}
["序号","共通规格","2025年预估量","RMB单价限价","限价总金额"]
[1,"彩膜10um PP过滤芯 D131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",600,148.8,{"$f":"D2*C2","v":89280}]
[2,"蚀刻1um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",684,132.06,90329.04000000001]
[3,"蚀刻3um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",360,132.06,47541.6]
[4,"蚀刻3um PTFE过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",264,578.46,152713.44]
[5,"彩膜3um PTFE/PP过滤芯 D131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",216,226.92000000000002,49014.72]
[6,"成盒厂 PI,滤膜材质为ECFTE，精度3um，直径为150mm，\n接口为334平头，密封圈为EPDM材质，长度254mm",72,753.3000000000001,54237.600000000006]
[7,"彩膜0.003um PTFE过滤芯 D69/L10，接口222平头 密封圈材质EPDM",57,177.63,10124.91]
[8,"蚀刻0.003um PTFE CDA过滤芯 D69/L10，接口222平头,密封圈材质EPDM",124,177.63,22026.12]
[9,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 10\"*Φ70，接口222平头",24,177.63,4263.12]
[10,"成盒厂 PI,精度0.2um，PP材质，接口为226平头，\n密封圈为Viton材质，直径83mm，长度254mm",16,94.86,1517.76]
[11,"彩膜涂布 0.2um PP过滤芯D83/L10，226平头 EPDM",96,94.86,9106.56]
[12,"彩膜涂布  4.5um PP过滤芯D83mm/L10\"226平头 EPDM",480,85.56,41068.8]
[13,"微影  4.5um PP过滤芯D83mm/L10\"226平头 EPDM",136,85.56,11636.16]
[14,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度4.5um，直径为83mm，\n接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",24,85.56,2053.44]
[15,"微影1um PP TMAH过滤芯 10\"*Φ69，接口222平头",44,60.45,2659.8]
[16,"微影40um PP DIW过滤芯 10\"*Φ83，接口226平头",136,78.58500000000001,10687.560000000001]
[17,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度0.1um，直径为83mm，\n接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",6,281.79,1690.7400000000002]
[18,"微影0.1um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",88,281.79,24797.52]
[19,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 5\"*Φ70，接口222平头",66,278.07,18352.62]
[20,"蚀刻2um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",192,138.57,26605.44]
[21,"蚀刻0.2um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",384,558,214272]
[22,"蚀刻0.45um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",312,558,174096]
[23,"蚀刻0.003um PTFE CDA过滤芯 D83/L10，接口226平头,密封圈材质EPDM",78,548.7,42798.600000000006]
[24,"微影0.2um PTFE 光阻过滤芯 162*Φ65，接口抛弃式",56,818.4000000000001,45830.40000000001]
[25,"微影0.02um PTFE N2过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",12,272.49,3269.88]
[26,"微影0.2um PTFE RINSE过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",52,272.49,14169.48]
[27,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 135*Φ57，接口116",44,488.25,21483]
[28,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 101*Φ25，接口抛弃式",55,88.35000000000001,4859.250000000001]
[29,"蚀刻  微影 成盒 PI  彩膜涂布 HPMJ 0.2um 陶瓷过滤芯",48,6882,330336]
[30,"蚀刻 微影  涂布 CELL PI HPMJ  1um SUS过滤芯",20,7533,150660]
[31,"微影0.2um PES TMAH过滤芯 10\"*Φ70，接口222平头",218,204.60000000000002,44602.8]
[32,"微影0.2um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",96,379.44,36426.24]
[33,"彩膜0.5um PP过滤芯 D131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",144,148.8,21427.2]
[34,"彩膜0.2um PP过滤芯 D131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",24,163.68,3928.32]
[35,"彩膜涂布 1.5um PP过滤芯D71.5/L174.5mm，囊式滤芯1/4“ SW",1080,251.10000000000002,271188]
[36,"成盒厂 ODF 滤膜 PTFE，外壳 PFA，进出口规格 1/8＂SW",480,483.6,232128]
[37,"成盒厂 PI,滤膜材质为PTFE，精度3um，直径为70mm，\n接口为222平头，密封圈为E-FKM材质，长度254mm",24,361.77000000000004,8682.480000000001]
[38,"成盒厂 PI,滤膜材质为PTFE，精度1um，直径为70mm，\n接口为222平头，密封圈为E-FKM材质，长度254mm",24,384.09000000000003,9218.16]
[39,"成盒厂 PI,滤膜材质为PS，精度0.2um，直径为70mm，\n接口为222平头，密封圈为EPDM材质，长度254mm。",3,229.71,689.13]
[40,"成盒厂 PI,精度4.5um，PP材质，直径150mm，长度254mm，\n接口为334平头，密封圈为Viton材质",156,183.21,28580.760000000002]
[41,"切裂工程科，精度：10um， PP材质，无垫片，外径64mm， \n内径：30,mm， 长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",48,32.550000000000004,1562.4]
[42,"切裂工程科，精度：3um， PP材质，无垫片，外径64mm， \n内径：30,mm，长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",72,32.550000000000004,2343.6000000000004]
[43,"微影0.01um PTFE N2过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",22,206.46,4542.12]
[44,"气化-0.2u-PTFE滤膜/PFA外壳-L10\"/D68mm-222平头-铁氟龙包氟",80,2418,193440]
[45,"水处理-3um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",684,33.480000000000004,22900.320000000003]
[46,"水处理-1um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",123,59.52,7320.96]
[47,"水处理-0.1um-PES-L40\"/D68-222/尖尾-EPDM",90,604.5,54405]
[48,"活性炭过滤芯 PACF5M10E",36,1846.98,66491.28]
[{"$nulls":3},"未税总金额",{"$f":"SUM(E2:E49)","v":2681358.3299999996}]
["说明","综合评分法，可对各单项进行报价响应"]
{"$rows_empty":25}
[76]
[77]
[78]
[79]